一.命令测试工具 CommandApp_USBRelay.exe 使用说明：

命令格式：CommandApp_USBRelay [设备序列号]  [操作类型]  [继电器开关]

[参数说明]
设备序列号：每个设备有一个唯一的序列号，可以通过GuiApp_Chinese.exe或者GuiApp_English.exe程序获取
操作类型：  open--打开继电器， close-- 关闭继电器
继电器开关：01表示第一个继电器，02表示第二个继电器，... 255表示所有继电器动作

例如：
1. 打开序列号afEd5设备的第一路继电器
CommandApp_USBRelay  afEd5 open 01
2. 打开序列号afEd5设备的所有继电器
CommandApp_USBRelay  afEd5 open 255
3. 关闭序列号afEd5设备的第一路继电器
CommandApp_USBRelay  afEd5 close 01
4. 关闭序列号afEd5设备的所有继电器
CommandApp_USBRelay  afEd5 close 255

命令行工具执行完命令后，如果没有错误，则返回0， 否则返回 1
调用者可以根据该值判断执行是否正确

二、GuiApp_Chinese.exe或者GuiApp_English.exe 是带界面的测试程序
先使用“查找设备”按钮查询设备，然后从下拉列表框选择你需要操作的设备，然后点击“打开设备”，即可进行操作